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Problema presente
em muitas fazendas
Ieiteiras, 0 acimulo
de barro pode
ser minimizado
¢ até mesmo
eliminado com
medidas simples
e préticas

Jodo Antonio oos SawTos

il Banco - ulho 2013

unca 6 demais insistir: 0 produtor

deve considerar sempre que o

conforto e 0 bem-estar dos animais

séio fundamentais para 0 bom de-
‘sempenho de seu sistema de produgao.
E um importante quesito nessa propos-
ta 6 evitar o acdmulo de barro nas dreas
em que as vacas circulam, comem ou
descansam. Afundadas no barro, elas
ficam estressadas pelo desconforto, su-
jeitas a contaminagoes dos fetos e be-
e, e a problemas nos cascos, entre ou-
tros, além do fato de que o esforgo para
caminhar Ihes rouba a energia que usa-
riam para produzir leite.

Vale a pena atentar nestas conside-
ragdes de Alexandre Pedroso, pesqui-
sador da Embrapa Pecudria Sudeste, de
Sao Carlos-SP, no arligo ‘Conforto para
Vacas Leiteiras em Pastejo’. Segundo
ele, “para nao ter nenhum prejuizo no
seu desempenho, uma vaca leiteira pre-
cisa de, no minimo, 810 horas didrias
de descanso em focal fresco, seco e con-
fortvel. Se a vaca permanece em pé ou
fica agitada balangando a cabega, isso

6 um sinal claro de estresse. Certamen
te, 0 local nao estd proporcionando as
condigoes adequadas de conforto, e isso
vai pesar no boiso do produtor, descre-
Ve 0 pesquisador.

Por sua vez, Marco Antonio Pent,
professor no Departamento de Zoofec-
nia da Esalq-Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz-USP, de Piracica-
ba-SP, observa que o barro 6 um proble-
ma que deve merecer atengao odos os
anos, para evitar os lranstornos dos pe
riodos de chuva. Além dos problemas j&
citados, diz que *0 acimulo e barro di-
ficulta 0 acesso dos animais aos cochos
e nibe os sinais do cio, 0 Gue acaba afe-
tando a producao de leite e a eficiéncia
reprodutiva do rebanho”.

Ele ressalva que dificiimente os pro
blemas com o barro podem ser eiimina-
dos. “Entretanto, podemos amenizar bas-
fante seu efeito negativo com medidas
que reduzam sua intensidade, sobretu-
do, nos corredores, nas proximidades
dos cochos, nas dreas de descanso, de
sombra e perto da sala de espera’, diz
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[image: image2.jpg]mencionando que
essas medidas de-
vem ser adotadas
desde o planeja-
mento da drea de
produgdo, evitando,
por exemplo, local-
zar a sala de orde-
nha, drea de som-
bra, em locals mais
propensos ao en-
charcamento.

Sugere também
que se aumente o
nimero de reas de
sombra e de corre-
dores, a fim de reduzir o periodo de ocu-
pagao desses setores e, consequente-
mente, a formagao de excesso de barro.
Para Pedroso, “um sinal claro de que as
Vacas estao sofrendo nas dreas de des-
canso é noté-las quando se deitam ao
entrar num piquete novo, cheio de forra-
ge fresca. Quando vacas famintas pre-
ferem deitar a pastejar, elas estéo de-
monstrando claramente a importancia
que dao ao descanso, mesmo & custa
do consumo de alimentos”.

Quando um sistema de produgdo de
leite comega a so-
frer o impacto do
acumulo de barro, 0
produtor deve ter
em mente que a &-
gua nas dreas de
producao deve ser
drenada para longe
desses locais, Se-
gundo Jodo Paulo
Varela, engenheiro
agrénomo e consul-
tor, 0 problema sur-
ge a medida que o
terreno comega a
empocar a agua
que deveria ser es-
coada. “Imagine 50
ou mais vacas, com
mais de 400 kg, pas-
sando pela mesma
rea rés ou quatro
vezes por dia. S0
muitos cascos es-
cavando uma terra
encharcada, for-
mando um barreiro
que se transforma-
& num verdadeiro
sacrificio para 0s animais”, relata.

Varela: acimulo e

barmo
Impacia atividade efiira

INA SECA SE COMBATE 0 BARRO - Varela des-
taca que a hora de combater o barro em
excesso é no periodo da seca, seja fa-
zendo a manutencao ou reformando
4reas criticas. Ele tem experiéncia no
controle desse problema néo sé nas
propriedades que assiste, como tam-
bém em sua prépria Fazenda Olhos
D'Agua, em Liberdade-MG. De topogra-
fia irregular, a propriedade enfrentou

sérias dificuldades devido ao bar-
0. *Na busca por uma Solugao, o
que deu mais certo foi pavimentar
o corredor principal com cascalho,
depois de fazer 0 abaulamento, que
permitiu que a dgua escorresse para
as laterais”, relata.

Essa mesma prtica ele tem ado-
tado em outras fazendas, com bons
resultados. Para isso, é preciso es-
colher um tipo de cascalho que nao
Seja pontiagudo e que tenha peque-
no diametro. Geralmente, & o tipo de
cascalho que se enconra em terre-
nos argilosos. Ele diz que o casca-
Tho néo pode ficar sobre a superfi
cie, mas, sim, coberto por uma camada
de terra. Assim, evitam-se possiveis da-
nos aos cascos dos animais. “Os ferimen-
tos nos cascos podem ocorrer quando
ha pontas de pedras aforando o solo, &
também quando os animais 540 condu-
2idos com rapidez nesse frajeto", rienta.

Varela ensina que o produtor, antes
de tomar qualquer medida, deve buscar
orientagao com um técnico. Primeiramen-
te, 6 preciso, dependendo das condi-
gBes topograficas da propriedade, do ni-
mero de animais e da magnitude do pro-

Depols e dols dias de chuva, um corredor bem conservao de lera vermelha o calcario

blema, fazer um diagnéstico da situacéo
e entdo planejar as corregdes pontuals
a serem implementadas. “Isso porque
sdo diversas as varidveis que interferem
no processo e que vao determinar o
aporte de recursos na solugao do pro-
blema. Como: necessidade de maquinas
pesadas, iransporte do cascalho, prepa-
ro dos corredores e areas onde ficam os
animais”, exempifica.

Cita que muias vezes a situagdo &
140 critica que a opgao ¢ resolver o pro-

blema por etapa, atacando em primeito
lugar aqueles mais graves. Além do cor-
tedor principal, 0 agrnomo chama a
atengao para os corredores secundir-
os, entre os piquetes e a drea de enlra-
da, onde 0s animais se agrupam, forman-
do reas com excesso de barro. “Nesses
pontos, que eram vérios na minha fazen-
da, estava difici controlar o barreiro, até
que foram feitas canaletas para drena-
gem, em nivel mais baixo para o escoa-
menio da dgua. Isso resolveu 0 proble-
ma. Sempre que necessario ¢ feita ma-
nulencao dessas canaletas’, ele nota.
Também a drea que circunda os
cochos e bebedouros estd suieita a for-
magao de barro, causando incomodo aos
animais quando se alimentam. Uma sal-
da ¢ utizar cochos moveis, que podem
ser mudados de lugar, quando hd muto
barro ao redor. Outra é nivelar a drea a0
redor e fazer um piso revestido com ci
mento (evitar que fique liso @ escorrega-
dio) ou colocar cascalhos, compactando
bem para evitar que aflorem & superficie.

MANEJO DO BARRO SURTE EFEITOS - Varela
observa ainda que outra providéncia
para algumas areas criticas ¢ fazer uma
espécie de mane-

jo do barro, se as
condicdes da pro-
priedade permiti
rem. Por exemplo,
ao instalar as dre-
as de sombra, com
sombrite ou ren-
que de arvores,
sempre obsenvara
posicao no sentr
do norte-sul. As-
sim, acompanhan-
o6 movimento do
Sol, a sombra se
desloca e as va-
cas a seguem, o
que evita se agru-
parem por muito
tempo num s es-
pago. Com isso,
no local anterior
fica mais dificil a
formagéo de barro.
Outra forma de
manejo de drea
de descanso, on-
de acumula o bar-
ro, consiste em
veda-la por uns dias e colocar 0s ani-
mais em outra area. If fazendo esse ro-
dizio, de modo a evitar que a situagdo
se agrave, enquanto néo se adotam
medidas corretivas mais eficientes.
“Com essa praica, o produtor pode
minimizar os problemas com o exces-
50 de barro, de modo a nao causar des-
conforto. “Nas ultimas temporadas de
chuvas, em minha fazenda o problema
de excesso de barro diminuiu muito nas
dreas mais criticas. Para isso, investl
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Samuel Alves Oliveira, engenheiro
agronomo e diretor da Oliveira Gestdo e
Benchmark Agropecudrio, consultoria
de agribusiness, em diversas fazendas
tem-se visto as voltas com o problema
de excesso de barro. Além dos pontos ja
observados por Varela, ele destaca que
& muito importante a largura do corredor
principal. “Esta
depende do n-
5 mero de animais
* e também das
caracteristicas
do solo, que véo
determinar a so-
lugao mais ade-
quada ao caso”,
observa.

Ele cita o tra-
balho realizado
na Fazenda Ca-
choeira, em Cru-
2ilia-MG, para
evitar o acimulo
de barro no corredor que liga a sala de
ordenha a pista de trato, onde trafegam
cerca de 400 animais quatro vezes por
dia, com a ida e volta para as duas orde-
nhas. Esse corredor tem entre 10 € 12 m
de largura e cerca de 50 m de compri-
mento, que se distribui em terreno are-
noso. “Depois do preparo da base, fo for-
mada uma camada de 30 a 40 cm de
terra vermelha misturada com calcario,

na base de
30% do volu
me de tera
Essa camada,
bem compac
tada, deixou 0
Ieito central do
corredor abau
lado para o es-
coamento da
aguar.

‘Com isso,
criou-se certa
impermeabill-
zagdo na su-
perficie o so-
Io que, ao re-
ceber a dgua,
permite que
esta escoe e
impede o aci-
mulo de bar-
10", assinala
Oliveira, ob-
servando que
& preciso fazer tudo com muito cuidado
pois se deve reduzir a0 méximo 0s riscos
de os animais escorregarem enquanto
rafegar por ali Oliveira afitma que a drea
de “malhadouro’, que faz a ligagao entre
0 curtal e os piquetes, também merece
atengao, j4 que devido & concentrago
dos animais hé sempre acdmulo de bar-
1010 periodo das dguas.

Os produtores, segundo enfatiza i

B

Cormedor com cascalho bem compactado nao forma barra

veira, devem encarar os gastos com a
reforma, o redesenho da area de pasto
& a manutengo desses locais como um
investimento. "Quando se busca o con:
forto e bem-estar animal, qualquer gas-
to pode proporcionar um retormo. Além
de se evitarem problemas de satde, estd
se propiciando melhores condigoes para
que 0 rebanho expresse 10do 0 seu po-
tencial produtivo, conclui

Marque seu rebanho com sadde.

Use produtos PRADO.





