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Neste trabalho é proposta a reengenharia de um sistema de informação destinado ao controle automático de umidade relativa do ar de alimentação em um reator de fermentação de sementes de interesse, tais como cacau e cupuaçu de forma a buscar a padronização de processos agroindustriais para obtenção de novos aromas e sabores. O sistema original foi desenvolvido em LabVIEW, para produção de enzimas hidrolíticas, com interfaces dedicadas de aquisição e comandos, apresentando eficiência nas medidas, comandos e registros de dados, porém a um alto custo. A soma dos componentes como placa de aquisição de dados e comando, dedicadas ao software proprietário, juntamente com a conexão a um computador pessoal dedicado ao sistema, pode tornar os custos proibitivos em muitos casos. Foi imaginado, então, um sistema de custo mais baixo com a possibilidade de diminuição das dimensões físicas, inclusive. Foram desenvolvidas duas implementações: uma utilizando Tkinter (ambiente de criação de interfaces gráficas) com linguagem de programação Python, utilizando uma biblioteca chamada “simple_pid” para o controle da umidade; e outra com ambiente Android utilizando Kotlin, Jetpack-Compose (ferramenta declarativa para criação de interface gráfica) e Android-SDK). Nesta última, foi desenvolvido um algoritmo de controle PID (Proporcional + Integral + Derivativo) próprio, inspirado pela biblioteca existente em Python. O desafio central da reescrita em outra linguagem de programação foi manter o tratamento de valores nulos (nulabilidade), presente no Kotlin, e abordar refatoração com tipagem estática (não dinâmica). Em um primeiro momento, o valor requerido de umidade relativa do ar foi controlado num ambiente fechado utilizando o novo algoritmo, com a aplicação dos valores subótimos dos ganhos do controlador (Kp Ki e Kd), onde o algoritmo demonstrou bom desempenho, apresentando respostas rápida durante as mudanças de setpoint impostas pelo usuário. Com base nesse desenvolvimento foi concluído que o desafio de se desenvolver em Kotlin resultou em redução do custo e da complexidade física do sistema, tornando-se uma alternativa razoável em relação ao sistema desenvolvido em LabView, além de trazer soluções tecnologicamente mais atualizadas. Além disso, permitirá atualizações frequentes com possibilidade para manutenção do sistema, portabilidade e atribuição de novas funcionalidades. 
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