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Análise de vigor de pastagens de capim braquiária pelos índices NDVI e NDRE em sistemas de produção animal
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Os índices de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e por Diferença Normalizada na Banda de Borda Vermelha (NDRE) são indicados para análises de densidade, saúde e nutrição da vegetação, sendo utilizados para a mensuração de vigor vegetativo e estimativa de clorofila, respectivamente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar as variações destes índices em um período de 4 meses (fevereiro, março, abril e junho de 2025) em sistemas de produção de bovinos, incluindo: pastagem com manejo intensivo de 200 kg de nitrogênio (N) ha-1 e lotação animal moderada (SML) e pastagem degradada sem adubação nitrogenada e baixa lotação animal (DEG). Ambos compostos pela mistura de espécies forrageiras, Urochloa (syn. Brachiaria) brizantha Stapf cv. Marandu e U. decumbens Stapf cv. Basilisk. Para a obtenção das imagens, foram realizados voos nas áreas dos sistemas, com uma Aeronave Remotamente Pilotada (RPA) modelo Matrice 210 (DJI) equipada com câmera multiespectral Sentera AGX710. A partir das bandas brutas, os espectros foram extraídos no software Pix4Dmapper e os dados processados no software QGIS com a ferramenta estatísticas zonais. Dados de 12 (SML, de 91 m²) e 10 (DEG, de 100 m²) parcelas foram organizados em planilha eletrônica para análise estatística. Os sistemas, meses e a interação sistema × meses foram considerados como efeitos fixos, e as médias submetidas à análise de variância e comparação de Fisher a 5% pelo PROC MIXED do SAS. Houve efeito significativo da interação sistema × meses para ambos os índices (P<,0001). Em média, observou-se melhor desempenho do NDVI para SML (0,71) e do NDRE para DEG (0,25), enquanto os menores valores foram, respectivamente, para DEG (0,62) e SML (0,23). Considerando os meses, no SML, os valores decrescentes de NDVI e NDRE foram: 0,81 e 0,26 (abril), 0,76 e 0,25 (fevereiro), 0,64 e 0,21 (março), e 0,62 e 0,19 (junho). No DEG, os valores foram: 0,70 e 0,28 (fevereiro), 0,58 e 0,26 (abril), 0,57 e 0,24 (março e junho). Em março, ambos os sistemas foram impactados negativamente por um veranico. Contudo, devido a fertilização realizada e precipitações no mês de abril, foi possível observar que o SML apresentou rápida recuperação de vigor vegetativo, demonstrando superioridade no NDVI; enquanto o DEG, devido o manejo animal, resultou em maior pastejo seletivo, mantendo plantas de diferentes estágios de desenvolvimento nas parcelas e a superioridade de NDRE se deve aos maiores teores de clorofila encontrado nas folhas maduras. Assim, tendo em vista que o manejo animal e as variações climáticas influenciaram em relações distintas para os sistemas baseados em pastagens, pode-se concluir que ambos os índices foram eficazes na demonstração de sensibilidade dos respectivos parâmetros avaliados.
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