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Racao misturada com
muito mais facilidade

I Solucées simples, eficientes e ba-
ratas trazem beneficios as fazen-
I das. Na Embrapa Pecuaria Sudeste,
ha um tipico exemplo de como ino-
l vagdes caseiras podem economizar e
proporcionar eficiéncia operacional.
' Por 14, a criatividade deu origem a
um misturador para ragdo concen-
I trada ao alcance de pequenos pro-
dutores. A estrutura é feita com um
I tambor plastico de 200 litros e uma
estrutura de canos metdlicos, que

I também pode ser de madeira.
Para montar o sistema, deve-se
I fazer um furo na entrada do tambor
¢ outro na parte inferior (fundo), mas
I do lado oposto. Um cano é coloca-
do entre as perfuragdes, o que pro-
I porcionard o efeito de inclinagio,
por volta de 45 graus. Essa estrutura
| inicial ¢ encaixada em pequenos ci-
lindros, apoiados em uma base devi-
| damente soldada, que permitira que
o tambor seja girado. Por fim, nas
I extremidades do cano que corta o
tambor € possivel soldar outros pe-
| quenos bastdes para que funcionem
como manivelas. tes. Esta, quando finalizada, ¢ facilmente
| Para um bom funcionamento, o despejada em outro compartimento. De-
ideal ¢ que o recipiente seja preenchido pendendo do material utilizado, o custo
| apenas pela metade, de modo que haja  para montar um misturador de ragdo sai
espago para a mistura dos componen-  entre R$ 200 ¢ RS 300. |

Se vocé também desenvolveu I
alguma ideia de interesse de
outros produtores, informe- '

nos. Ela sera publicada nesta

secdo. Lembre-se de enviar

fotos. Veja endereco e e-mail
para envio na pag. 3.
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