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Aperfeicoado pelo nicleo Pecudria Sudests
da Embrapa, empresa de pesquisa agropecuéria
do governo federal, o cocho ¢ construido com
pranchoes sobre duas vigotas que funcionam
como esquis e vem sido utilizado com suces-
S0 por criadores para fornecimento de ragéo ao
gado, pela sua mobilidade, resisténcia e duracao.

E de facil movimentagao, podendo ser remo-
vido com um trator ou por um animal de tracéo.
Uma das vantagens é que a cagamba do cocho
nao fica em contato direto com o solo e o ma-
deiramento e a estrutura sao reforgados, o que
torna o cocho mais resistente aos efeitos do sol,
da chuva e ao desgaste provocado pela movi-
mentagéo dos animais.

Além disso, evita a formagao de lama e o
actimulo excessivo de esterco ao redor do co-
cho, e elimina a necessidade de retirada e dis-
tribuicao do esterco. ‘





