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Conhecer o estádio de crescimento de plantas nas áreas agrícolas é uma tarefa importante para inferências na produtividade das lavouras. Nos últimos anos a agricultura de precisão (AP) passou a ser utilizada incluindo o uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs) o que trouce a oportunidade de monitoramento de plantas em escala da área de cultura. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica para avaliação da emergência de sementes do milho (Zea mays L.) na fase vegetativa V3. Para tanto, são obtidas imagens multiespectrais em voos de monitoramento programados para esse período fenológico da cultura. Para validação, imagens multiespectrais foram coletadas e registradas utilizando um sensor multiespectral Micasense RedEdge-M embarcado em um VANT DJI Matrice 100, o qual foi operado em uma altura de 30 m. Nesse contexto, a distância de amostragem  do solo (do inglês Ground Sample Distance - GSD) foi de 2,8 cm/pixel, possibilitando trabalhar com e uma imagem de 1280×960 píxeis. O conjunto de dados foi organizado por imagens rasterizadas, utilizando o conceito de ortomosaicos e a partir da composição das bandas vermelho (R), verde (G) e azul (B). A partir dos ortomosaicos da área experimental, em função da grade de amostragem para o manejo baseado em AP, foram considerados recortes em blocos de 546×546 pixels levando à um total de 40 blocos. Em seguida, o pré-processamento foi realizado nas imagens considerando técnicas de transformação geométrica, operações de ajustes brilho, contraste e equalização adaptativa em espaços de cor HSV. A separação do objeto de interesse, ou seja, planta de milho emergente, foi processado considerando o uso de segmentação baseado em intervalos de intensidades do espaço de cor em conjunto com operações morfológicas de fechamento. Para a localização das plantas de milho na área da cultura, foram construídos mapas de distância utilizando a transformada de distância Euclidiana, onde os padrões das plantas de milho foram localizados com a técnica de correspondência espacial (template matching) em conjunto com uso de máscara Chamfer. Em seguida, foram extraídas características da copa das plantas baseado na emergência das sementes de milho considerando a abertura das folhas das plantas para calibração da técnica. Assim, a partir de vetores de características, foram utilizados dois classificadores baseados em máquina de vetores de suporte (SVM). Resultados mostraram que os vetores de características analisados para cada bloco (sítio específico)  descreveram com eficácia os padrões de emergência das sementes de milho. Desta forma, os melhores resultados para os dois classificadores utilizados foram obtidos com o kernel Gaussiano, o qual apresentou acurácias de 85% e 84%, bem como precisões de 83% e 84% para os classificadores respectivamente. A técnica desenvolvida possibilita a avaliação da emergência de plantas de milho, o que contribui para a gestão do processo produtivo e correções na lavoura quando necessário. 
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